**แบบ ผ. ๐2**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

 **บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๗ โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **2565****(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางจรรยา ตาลิสูน)  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๓ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม. ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง Ø ๐.๔๐ ม. ๕ ท่อน | ๗๑,๒๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายกอง เภาแดง)  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๒๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๗๗,๑๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑(ซอยบ้านนางนิภา ยุติธรรม) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. | ๖๓,๖๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | 1.การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-111-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5 (บาท)** |
| ๔ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายสวัสดิ์ จันทร์ดาศรี มาทางบ้านนางบุญทัน มาซา) | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๒๒๒ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๒๑๔.๔๐ ม. และพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด ความยาว บ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กรวมระยะทางทั้งหมด ๒๓๖ เมตร  | ๓๙๓,๘๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ชำรุดที่สุดจากต้นทางถนนทางทิศตะวันตกจากที่นานาง บุญมี ฯ ถึงที่นานายถวิล ชมมอญ) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง ๑๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๒๐,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๖ | ซ่อมแซมลงหินคลุกบุกเบิกทางใหม่ไปทางแถวบ่อกระถินฝั่งขวาลำห้วยไปทางบ้านโนนข่าบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมลงหินคลุกบุกเบิกทางใหม่ไปทางแถวบ่อกระถินฝั่งขวาลำห้วย ไปทางบ้านโนนข่า ถนนกว้าง ๔ ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง ๒.๘ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. | - | ๒๑,๑๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑.การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

-112-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๗ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางพวง มาซา ถึงบ้านนางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์) | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๙๕ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๙๑.๑๐ ม. และพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด ความยาว บ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กรวมระยะทางทั้งหมด ๑๐๑ เมตร | - | ๑๖๘,๕๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางนิภา ยุติธรรม ถึงบ้านนางพรม หนูตอ) | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ ม. พร้อมรางวี คสล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๘๓ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๗๑,๒๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๙ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | ๑,๕๙๘,๐๐๐อบต. | ๑,๕๙๘,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-113-

 **แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑(ต่อจากโครงการเดิมถึงหนองสระบัว) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร | - | - | - | ๒๕๔,๔๐๐อบต. | ๒๕๔,๔๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑.การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๑ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ จากบริเวณหน้าบ้านนางขนิษฐา หลุมนา ไปทางบ้านนางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๔๘ ท่อน๒. งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ๓. ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๑๓๙.๘๐ ม.๔. งานรื้อพื้น คสล.เดิมหนา ๐.๑๐ ม. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๕๐.๕๐ ม. คิดเป็นงานรื้อพื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕.๔๕ ตร.ม.๕. งานก่อสร้างถนน คสล.กลับคืนสู่สภาพเดิม หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ตร.ม.๖. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุดหมายเหตุ ระยะทางรางวีและ บ่อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๔๐ ม. | ๒๔๙,๕๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑14-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ สายบ่อกระถินไปทางไปนา นายสุรศักดิ์ ราศรี | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๖๐๐ ลบ.ม.๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | - | ๓๙๐,๙๐๐อบต. | ๓๙๐,๙๐๐อบต. | ๓๙๐,๙๐๐อบต. | ๓๙๐,๙๐๐อบต. | ถนนหินคลุกที่ใช้ในการคมนาคมและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๓ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจรรยา ตาลิสูน  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร | - | ๒๑,๕๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๔ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแคล้ว กองทอง  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔.๑๐ ตารางเมตร  | - | 17,5๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหอมจันทร์ ราศรี  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕ ตารางเมตร | - | 14,๕๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑15-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๖ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองทุ่ม  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๙.๕๕ ลูกบาศก์เมตร ๒.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | - | ๑๙๙,๓๐๐อบต. | ๑๙๙,๓๐๐อบต. | ๑๙๙,๓๐๐อบต. | ๑๙๙,๓๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๗ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านบ่อกระถิน  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.งานลงดินถมผิวคันทางเดิม ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.๓.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | - | ๒๓๒,๓๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **รวม** | **๑๗ โครงการ** | **-** | **-** | **1,155,200** | **1,456,๘00** | **810,200** | **2,66๒,6๐๐** | **2,66๒,6๐๐** | **-** | **-** | **-** |

-๑16-

  **แบบ ผ. ๐2**

**บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑6 โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑ | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จากถนนด้านตะวันออกของหนองสระบัวถึงวัดป่าฟ้าระงึม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร ๗๗๒ ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ | ๕๐๓,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ (ถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองนาวัวด้านทิศตะวันออก) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๖๓,๙๐๐อบต. | ๒๖๓,๙๐๐อบต. | ๒๖๓,๙๐๐อบต. | ๒๖๓,๙๐๐อบต. | ๒๖๓,๙๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltic concrete) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ ซอย ๓ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทางลาดยาง (Asphaltic concrete) หนา ๐.๔๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร | ๑๔๕,๐๐๐อบต. | ๑๔๕,๐๐๐อบต. | ๑๔๕,๐๐๐อบต. | ๑๔๕,๐๐๐อบต. | ๑๔๕,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑17-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๔ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี คสล. ความยาว ๙๑๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐๐ บ่อ (ความยาวรางวีรวมบ่อพัก คสล. ๑,๐๐๐ เมตร) | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ (ด้านหลังของหมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม)) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด | ๑,๑๑๒,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ (ต่อจากโครงการเดิมตำบล ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ถึงวัดป่าฟ้าระงึม) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๕ ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด | - | ๓,๒๕๒,๖๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑18-

 **แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๗ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ | ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒  | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวนระบบภูมิทัศน์ ได้รับการรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนางคล้าย กองศิริ) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร  | - | ๕๕,๙๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายชารี ภูมิเรือง) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ระยะทาง ๒๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร | - | ๔๔,๖๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๐ | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสมาแผ่นหิน  | ๑.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสมาแผ่นหิน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒  | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. |  จำนวน ๑ แห่ง | ๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน | กองช่าง |

-๑19-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๑ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้ว ซอย ๒  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๓๙ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ๓. ก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๓๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๖ ตร.ม.**หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐.๒๐ เมตร | - | ๕๗,๑๐๐อบต. | - | - | - | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑20-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๒ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญมี เค้าสงค์ ถึงบ้านนายทองสุข ทาตา  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๑๗ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๖๔ ตร.ม.๔. งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร คิดเป็นงานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร๕. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด**หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๖๐ เมตร | - | ๑๓๙,๑๐๐อบต. | - | - | - | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑21-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๓ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญเพียร อ้วนภักดี ถึงบ้านนายคารม แก่นวงษ์  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.3๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 41 ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 บ่อ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 40.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 28.07 ตารางเมตร**หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 42.80 เมตร | - | 52,4๐๐อบต. | - | - | - | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๔ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.3๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 300 ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 30 บ่อ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 391.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 273.70 ตารางเมตร**หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 318.00 เมตร | - | 417,5๐๐อบต. | 417,5๐๐อบต. | 417,5๐๐อบต. | 417,5๐๐อบต. | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑22-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๕ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้า ระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ1.ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 540.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 81.00 ลูกบาศก์เมตร 2.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด | ๑๙๙,๔๐๐อบต. | ๑,๔๘๕,๐๐๐อบต. | ๑,๔๘๕,๐๐๐อบต. | ๑,๔๘๕,๐๐๐อบต. | ๑,๔๘๕,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 1๖ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางยี่ มาซา ถึงบ้านนายสมคิด ชัยอินทร์) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ1.งานรื้อถนน คสล.เดิม หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่งานรื้อผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.80 ตร.ม.2. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 8 ท่อน3. งานก่อสร้างถนน คสล.กลับสู่สภาพเดิม ขนาด หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.80 ตร.ม. | - | ๙,๐๐๐อบต. | - | - | - | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **รวม** | **๑6 โครงการ** | **-** | **-** | **๔,44๗,3๐๐** | **8,206,๑๐๐** | **๔,595,4๐๐** | **๔,595,4๐๐** | **๔,595,4๐๐** | **-** | **-** | **-** |

-๑23-

**แบบ ผ. ๐2**

**บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒0 โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองนาวัว หมูที่ ๓ ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๗๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๘๐ ลบ.ม.  | ๒,๑๙๗,๗๐๐อบต. | ๒,๑๙๗,๗๐๐ อบต. | ๒,๑๙๗,๗๐๐อบต. | ๒,๑๙๗,๗๐๐ อบต. | ๒,๑๙๗,๗๐๐ อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อม รางวี คสล. ความยาว ๙๑๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐๐ บ่อ (ความยาวรางวีรวมบ่อพัก คสล. ๑,๐๐๐ เมตร) | - | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | ๒,๒๒๔,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓ | ถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่) บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่ ถนนกว้าง ๓ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ ม. มีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังปรับพื้นทาง ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ปริมาตรลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม. | - | ๔๕,๐๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑24-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายคนึง พาที) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๕๐ ตารางเมตรและลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด  | - | - | ๑๐๓,๐๐๐อบต. | ๑๐๓,๐๐๐อบต. | ๑๐๓,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายจรูญ หมื่นสา) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ระยะทาง ๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร  | - | - | ๘๗,๑๐๐อบต. | ๘๗,๑๐๐อบต. | ๘๗,๑๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางอรอุมา ภูสุดสูง) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๓๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด  | - | - | ๑๐๒,๐๐๐อบต. | ๑๐๒,๐๐๐อบต. | ๑๐๒,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑25-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๗ | ตรวจสอบแนวเขตถนนสาธารณะสายชลประทานถึงสถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๕บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓  | ๑. เพื่อให้ทราบถึงความชัดเจนของแนวเขตถนนสาธารณะ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตรวจสอบแนวเขตถนนสาธารณะสายชลประทานถึงสถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๕ | - | - | อบต.หัวหนอง | อบต.หัวหนอง | อบต.หัวหนอง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. ทราบถึงแนวเขตสาธารณะที่ชัดเจน | (ประมาณการจากหน่วยงานต้นสังกัด) |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน  | - | - | ๕๒,๐๐๐อบต. | ๕๒,๐๐๐อบต. | ๕๒,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๙ | ลงไหล่ทางหินคลุกถนนสายจากบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร  | - | - | ๑๕๓,๕๐๐อบต. | ๑๕๓,๕๐๐อบต. | ๑๕๓,๕๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (บริเวณทางโค้งที่นานางรำไพ ปรมหิน ถึงบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด  | - | - | - | ๒๘๙,๗๐๐อบต. | ๒๘๙,๗๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑26-

 **แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๑ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (เส้นทางหน้าบ้านนางหนูเหรียญ หอมทอง ถึงบ้านนายจรูญ หมื่นสา) | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๐๙ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๙.๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด | - | - | - | ๒๖๗,๖๐๐อบต. | ๒๖๗,๖๐๐อบต. | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ | ๑.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓  | - | - | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวนระบบ ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม | กองช่าง |
| ๑๓ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบ้านนายเครียน ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๘๓ ตร.ม.๒. งานขยายผิวคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. ด้านที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ ม. ด้านที่ ๒ กว้าง ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๘.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐.๓๔ ตร.ม. | ๖๖,๑๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑27-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๔ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนองนาวัว หมูที่ ๓ ช่วงหน้าบ้านนาง สุทธิดา โพธิ์อุดม | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒.๗๕ ลบ.ม.๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้านมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๓๘๓,๔๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายภิญโญ ยุดา  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๒๕ ตร.ม. ๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔ ท่อน | ๕๖,๙๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางละมัย เนียมชัยภูมิ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตร.ม. ๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔ ท่อน | ๘๗,๑๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑28-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๗ | ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ สายวัดป่าฟ้าระงึมถึง ลำห้วยบ่อกระถิน  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ สายวัดป่าฟ้า ระงึมถึงลำห้วยบ่อกระถิน  | ๙๙,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๘ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องเพื่อระบายน้ำ ถนนสายจากบริเวณที่นาของนางถาวร กาญจนะ ถึงที่น่าของนายกลม พรมมาซุย  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๖ จุด รวมจำนวนงานลงท่อระบายน้ำทั้งหมด ๑๓๙ ท่อน ๒. งานขุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้างด้านบน ๐.๗๐ เมตร กว้างพื้นล่าง ๐.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๓ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๙๐ ลูกบาศก์เมตร๓. งานรื้อผิวถนน คสล. จำนวน ๔ จุด โดยพื้นที่งานรื้อผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร๔. งานก่อสร้างทางเชื่อม คสล. จำนวน ๔ จุด หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร๕.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้านมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด**หมายเหตุ** ระยะทางงานลงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดร่องเพื่อระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ เมตร | ๑๑๒,๕๐๐อบต. | - | - | - | - | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑29-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| 19 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมูที่ 3  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ1. ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบจากบ้านนายอยู่ หอมทอง ถึงบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ ระยะทาง 660 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 231 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบจากบ้านนายอยู่ หอมทอง ถึงบ้านนาย ไพรวัลย์ มาศรี ระยะทาง 200 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม.2.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด | - | 177,5๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑30-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| 20 | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษาบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร 2.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด | - | 101,1๐๐อบต. | 101,1๐๐อบต. | 101,1๐๐อบต. | 101,1๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **รวม** | **๒0 โครงการ** | **-** | **-** | **3,002,๗๐๐** | **4,745,3๐๐** | **5,020,4๐๐** | **5,60๗,7๐๐** | **5,60๗,7๐๐** | **-** | **-** | **-** |

-๑31-

**แบบ ผ. ๐2**

**บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๑ โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายพุทธ ผิวผาง ถึงบ้านนายดำ บุตรโชติ) | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๘๒ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๗๙.๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด | ๒๐๐,๗๐๐อบต. | - | - | - | - | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนข่า ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หมู่ที่ ๔ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างทางๆละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๑.๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ชุด | ๒,๗๑๑,๕๐๐อบต. | ๒,๗๑๑,๕๐๐อบต. | ๒,๗๑๑,๕๐๐อบต. | ๒,๗๑๑,๕๐๐อบต. | ๒,๗๑๑,๕๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑32-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง (ถนนด้านหลังโรงปุ๋ย) บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ ปริมาตรหินคลุก ๙๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อ คสล.เหล็กปากลิ้นราง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวมทั้งสิ้น ๒๑ ท่อน | ๘๐,๐๐๐อบต. | ๘๐,๐๐๐อบต. | ๘๐,๐๐๐อบต. | ๘๐,๐๐๐อบต. | ๘๐,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๔ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ (ตามลำห้วยบ่อกระถินฝั่งด้านทิศเหนือ จากสะพานบ้านดู่ใหญ่ถึงถนนแจ้งสนิท) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | -จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบตามลำห้วยบ่อกระถินฝั่งด้านทิศเหนือจากสะพานบ้าน ดู่ใหญ่ถึงถนนแจ้งสนิท ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุก ๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด  | ๕๓๔,๐๐๐อบต. | ๕๓๔,๐๐๐อบต. | ๕๓๔,๐๐๐อบต. | ๕๓๔,๐๐๐อบต. | ๕๓๔,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระบัวรอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ | ๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระบัวรอง | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสระบัวรอง โดยการถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๑ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ลบ.ม.  | - | ๘,๖๐๐อบต. | ๘,๖๐๐อบต. | ๘,๖๐๐อบต. | ๘,๖๐๐อบต. | ระบบภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในตำบล มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว | กองช่าง |

-๑33-

 **แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๖ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ | ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔  | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวนระบบภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม | กองช่าง |
| ๗ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ (จากบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร  | - | - | ๖๕๙,๐๐๐อบต. | ๖๕๙,๐๐๐อบต. | ๖๕๙,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายคันคูลำห้วยน้ำซับ ฝั่งขวา บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร  | - | - | ๓๐๔,๐๐๐อบต. | ๓๐๔,๐๐๐อบต. | ๓๐๔,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๙ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายด้วง ปะลา | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายด้วง ปะลา | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑34-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๐ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพรมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๗๘ ท่อน๒. งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ๓. ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๗๕.๖๐ ม.๔. งานรื้อพื้น คสล.เดิมหนา ๐.๑๐ ม. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. คิดเป็นงานรื้อพื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม.๕. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุดหมายเหตุ ระยะทางรางวีและบ่อพัก คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒.๘๐ ม. | ๑๓๒,๗๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑35-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๑ | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ1. ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบช่างสิ้นสุดถนนคอนกรีตทางบ้านโนนข่า ระยะทาง 40 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. 2. ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบระหว่างบ้านโนนข่ากับทางโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ระยะทาง 60 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. | - | 36,2๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **รวม** | **๑๑ โครงการ** | **-** | **-** | **๓,778,9๐๐** | **3,520,3๐๐** | **4,447,1๐๐** | **4,447,1๐๐** | **4,447,1๐๐** | **-** | **-** | **-** |

-๑36-

**แบบ ผ. ๐2**

**บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๖ โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด | ๖๙๑,๒๐๐อบต. | ๖๙๑,๒๐๐อบต. | ๖๙๑,๒๐๐อบต. | ๖๙๑,๒๐๐อบต. | ๖๙๑,๒๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากสามแยกบ้านนางเกษร เนื่องวรรณะ ถึงบ้านหนองร้านหญ้า ซอย ๔) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ชุด  | ๑๗๗,๔๐๐อบต. | ๑๗๗,๔๐๐อบต. | ๑๗๗,๔๐๐อบต. | ๑๗๗,๔๐๐อบต. | ๑๗๗,๔๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓ | ปรับปรุงถนนใหม่ลงดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากที่สวนนายกองสินธ์ สมีแจ้ง ถึงที่นานางนาง รวดเร็ว) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร | ๔๘,๑๐๐อบต. | ๔๘,๑๐๐อบต. | ๔๘,๑๐๐อบต. | ๔๘,๑๐๐อบต. | ๔๘,๑๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑37-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (เริ่มจากวัดบูรณสิทธิ์ไปทางดอนปู่ตา)  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเบี่ยงสามเหลี่ยม) ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๐.๖๖ ลบ.ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐.๔๑ ลูกบาศก์เมตรงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๑๙๑,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑38-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๕ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ | ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงาม | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕  | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวนระบบภูมิทัศน์ ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม | กองช่าง |
| ๖ | ตัดถนนใหม่รอบป่าชุมชนโคกหนวงม่วงบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการบุกเบิกถนนตัดใหม่ ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. | - | - | ๒๖,๘๗๕อบต. | ๒๖,๘๗๕อบต. | ๒๖,๘๗๕อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๗ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ถึงบ้านเคน สมีแจ้ง)  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ ม. พร้อมรางวี คสล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๒๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | - | ๔๘๗,๘๐๐อบต. | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (ซอย ๔ ด้านทิศตะวันออก) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง ๓.๕๐ ม.ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๕ ลบ.ม. | - | - | ๒๑,๘๐๐อบต. | ๒๑,๘๐๐อบต. | ๒๑,๘๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ ๕  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม. | - | - | ๘๓,๑๐๐อบต. | ๘๓,๑๐๐อบต. | ๘๓,๑๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑39-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางเอี่ยม หวังกั้นกลาง | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๒๕ ตร.ม. ๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔ ท่อน | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมชาย มีศิลป์ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๓๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตร.ม.  | ๔๗,๘๐๐อบต. | ๔๗,๘๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายคำปั่น โสวิชัย | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๘.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๑.๒๕ ตร.ม.  | ๓๗,๐๐๐อบต. | ๓๗,๐๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑40-

**แบบ ผ. ๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมจิตร ไชยขัน  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๓.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตาทสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๙๘ ลบ.ม.๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ชุด | ๑๓๐,๑๐๐อบต. | ๑๓๐,๑๐๐อบต. | ๑๓๐,๑๐๐อบต. | ๑๓๐,๑๐๐อบต. | ๑๓๐,๑๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๔ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากดอนปู่ตาไปทางแยกวัดพระเจ้าใหญ่ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 24.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆ ละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1.47 ลูกบาศก์เมตร  | - | 50,800อบต. | - | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑41-

**แบบ ผ. ๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๕ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 37.00 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมปรับเกลี่ยเรียบช่วงปลายถนนกว้าง 0.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 0.45 ลูกบาศก์เมตร  | - | 98,700อบต. | - | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๖ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดพระเจ้าใหญ่ผือบังไปทางบ้านเกิ้ง | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7.98 ลบ.ม.2. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | - | ๓๖๕,๕๐๐อบต. | - | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **รวม** | **๑๖ โครงการ** | **-** | **-** | **๑,372,6๐๐** | **1,726,6๐๐** | **1,706,37๕** | **1,208,575** | **1,191,575** | **-** | **-** | **-** |

-๑42-

**แบบ ผ. ๐2**

**บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๑ โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่พักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๓๗๓ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๔๐ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๑ เมตร ความยาวบ่อพักและรางวี คสล.รวมระยะทางทั้งหมด ๓๙๗ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด | ๖๕๐,๕๐๐อบต. | ๖๕๐,๕๐๐อบต. | ๖๕๐,๕๐๐อบต. | ๖๕๐,๕๐๐อบต. | ๖๕๐,๕๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายสมาน เสมอหน้า) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๐.๔๐ ลบ.ม. | ๗,๒๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖(ด้านทิศใต้หมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมเทศบาลเมืองบ้านไผ่) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๔๐๔,๐๐๐อบต. | ๔๐๔,๐๐๐อบต. | ๔๐๔,๐๐๐อบต. | ๔๐๔,๐๐๐อบต. | ๔๐๔,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑43-

 **แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖(ซอยบ้านนางสุวรรณา หมื่นสา) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุวรรณา หมื่นสา ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๐.๔๐ เมตร ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๔๒,๐๐๐อบต. | ๑๔๒,๐๐๐อบต. | ๑๔๒,๐๐๐อบต. | ๑๔๒,๐๐๐อบต. | ๑๔๒,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายวิชัย อุปแก้ว) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ ลบ.ม.  | - | ๔๐,๔๐๐อบต. | ๔๐,๔๐๐อบต. | ๔๐,๔๐๐อบต. | ๔๐,๔๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางนิตย์ ชาญพนม) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ  | - | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑44-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๗ | ขยายไหล่ทางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖(ข้างบริษัทสยามโกลบ้อลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๕ ม. (เว้นบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๐.๙๐ ม.) หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๑๙ ตร.ม. | - | ๗๒,๓๐๐อบต. | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ต่อจากโครงการเดิม ไปทาง ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน)  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔๔ ท่อน ๒.) งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ ๓.) ก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๔๒.๘๐ เมตร | - | - | ๙๘,๐๐๐อบต. | ๙๘,๐๐๐อบต. | ๙๘,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖(สายข้างบ้านนางตุ๊ อนุชน) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า๖.๕๗ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด | - | - | ๑๐๕,๑๒๐อบต. | ๑๐๕,๑๒๐อบต. | ๑๐๕,๑๒๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑45-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๐ | ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ข้างบริษัทสยามโกลบ้อลเฮ้าส์) | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๑ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงาม | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖  | - | - | - | ๓๐,๐๐๐อบต. | ๓๐,๐๐๐อบต. | จำนวนระบบภูมิทัศน์ ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น | ๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม | กองช่าง |
| ๑๒ | ตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร(จากสามแยกบ้านนายทองใบ ปรมหิน ถึง ฟาร์มโค บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการออกพื้นที่สำรวจเส้นทางและตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร จากสามแยกบ้านนายทองใบ ปรมหิน ถึง ฟาร์มโค บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | - | - | - | ๑๘๑,๐๐๐อบต. | ๑๘๑,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางหนูรักษ์ นิทัศน์) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑.๓๐ ลูกบาศก์เมตร  | - | - | - | ๑๗,๐๐๐อบต. | ๑๗,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑.การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

-๑46-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๔ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ซอยต้นนารีสอร์ท | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๙.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | - | ๑๔๓,๒๐๐อบต. | ๑๔๓,๒๐๐อบต. | ๑๔๓,๒๐๐อบต. | ๑๔๓,๒๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายทองเพชร สอนอินทร์ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๕๓.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๑๘ ลบ.ม.  | - | ๘๕,๒๐๐อบต. | ๘๕,๒๐๐อบต. | ๘๕,๒๐๐อบต. | ๘๕,๒๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑47-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๖ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ทางเข้าบ้านนายเดช โสภาจิตร | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙.๑๒ ลบ.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๒๐๓,๘๐๐อบต. | ๒๐๓,๘๐๐อบต. | ๒๐๓,๘๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๑๗ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับหมู่ที่ ๖ บ้านโนนไผ่  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินถมเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลบ.ม. | ๕๘,๒๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑48-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑๘ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับถนนมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๙ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินถมเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๑๔ ลบ.ม.  | ๕๘,๗๐๐อบต. | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 1๙ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จากทางเลี่ยงเมือง ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.4๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 329 ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 35 บ่อ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 318.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 286.65 ลบ.ม.4. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด **หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 350 ม. | - | 140,5๐๐อบต. | ๕๘๓,๐๐๐อบต. | ๕๘๓,๐๐๐อบต. | ๕๘๓,๐๐๐อบต. | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑49-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| 2๐ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางกาญจนา ผมเพชร ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.4๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 70 ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บ่อ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 68.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 61.65 ตร.ม.4. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด **หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร | - | 109,1๐๐อบต. | 109,1๐๐อบต. | 109,1๐๐อบต. | 109,1๐๐อบต. | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒๑ | งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.3๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 300 ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 30 บ่อ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 291.00 เมตร4. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด **หมายเหตุ** ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 318.00 เมตร | - | - | 507,600อบต. | 507,600อบต. | 507,600อบต. | การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **รวม** | **๒๑ โครงการ** | **-** | **-** | **๑,320,6๐๐** | **1,887,2๐๐** | **3,371,9๒๐** | **3,599,920** | **3,599,920** | **-** | **-** | **-** |

-๑50-

**แบบ ผ. ๐2**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จำนวน ๒2 โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑ | ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวหนอง | ๑. เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดให้ใช้ในการคมนาคมได้ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๖ ตำบลหัวหนอง | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสอง ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๓.๑๑ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ระยะทางด้านที่ ๑ ยาว ๖.๖๐ เมตร และระยะทางด้านที่ ๒ ยาว ๙.๙๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๒๐๗,๕๐๐อบต. | ๒๐๗,๕๐๐อบต. | ๒๐๗,๕๐๐อบต. | ๒๐๗,๕๐๐อบต. | ๒๐๗,๕๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑51-

 **แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.หัวหนอง(เส้นด้านหลังอาคาร อบต.ต่อจากโครงการเดิม) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร  | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | ๑๐๐,๐๐๐อบต. | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | ๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | - | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. |  จำนวน ๑ แห่ง | ๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง | กองช่าง |
| ๕ | งานก่อสร้างท่าน้ำ คสล. บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | ๑. เพื่อให้มีท่าน้ำ คสล. ในการดำเนินกิจกรรม /โครงการและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่าน้ำโครงสร้าง คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๓๐ ตร.ม. | ๙๖,๗๐๐อบต. | - | - | - | - | ท่าน้ำ คสล. จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีท่าน้ำ คสล. ในการดำเนินกิจรรม /โครงการ | กองช่าง |
| ๖ | งานถมดินและปรับระดับพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | ๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย ในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการถมดินและปรับระดับพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว  | ๙๘,๐๐๐อบต. |  |  |  | - | พื้นที่ถมดินปรับระดับ จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ | กองช่าง |
| ๗ | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง  | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ตร.ม.  | ๒๑,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-๑52-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๘ | งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | ๑.เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรมของเด็กเล็ก | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารโดยการมุงหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) โครงสร้างรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๕.๗๕ ม. ยาว ๔.๑๔ ม. พื้นที่ ๒๓.๘๑ ตร.ม.  | ๓๒,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | อาคารศูนย์เด็กเล็กบริเวณที่ต่อเติม จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรม | กองช่าง |
| ๙ | งานต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง | ๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการทำงานภายในสำนักงาน อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารโดยการ  | ๑,๒๕๖,๙๐๐อบต. | ๑,๒๕๖,๙๐๐อบต. | ๑,๒๕๖,๙๐๐อบต. | ๑,๒๕๖,๙๐๐อบต. | ๑,๒๕๖,๙๐๐อบต. | อาคารที่ทำการ อบต.หัวหนองบริเวณที่ ต่อเติม จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการทำงาน | กองช่าง |
| ๑๐ | ก่อสร้างลานออกกำลังกาย บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง | ๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีสถานที่ในการออกำลังกาย | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ๒๐,๐๐๐อบต. | ลานออกกำลังกาย จำนวน ๑ แห่ง | ๑. ผู้สูงอายุและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | กองช่าง |
| ๑1 | ย้ายปลั๊กไฟจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | ๑. เพื่อย้ายปลั๊กไฟจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการย้ายปลั๊กไฟจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง | ๒,๐๐๐อบต. | - | - | - | **-** | จำนวนจุดเสี่ยง  | ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองช่าง |
| ๑2 | กั้นห้องและติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑. เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษและป้องกันอันตรายให้กับเด็กเล็ก | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกั้นห้องและติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๕,๐๐๐อบต. | ๒๕,๐๐๐อบต. | ๒๕,๐๐๐อบต. | ๒๕,๐๐๐อบต. | ๒๕,๐๐๐อบต. | เด็กไม่ได้รับการเจ็บป่วยจากสัตว์มีพิษกัดต่อย  | ลดอันตรายจากสัตว์มีพิษ | กองช่าง |

-๑53-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑3 | ก่อสร้างหลังคาบังแดดพื้นที่ (สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง) | ๑. เพื่อป้องกันแดดและฝนขณะเด็กประกอบกิจกรรม | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาบังแดดพื้นที่ (สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง) | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | หลังคาบังแดด จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีสถานที่ให้เด็กเล็กได้ประกอบกิจกรรมเพื่อฝึกพัฒนาการ | กองช่าง |
| ๑4 | ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง) | ๑. เพื่อป้องกันแดดและฝนให้เด็กเล็กมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง) | ๓๑,๗๐๐อบต. | ๓๑,๗๐๐อบต. | ๓๑,๗๐๐อบต. | ๓๑,๗๐๐อบต. | ๓๑,๗๐๐อบต. | หลังคาด้านหน้า จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของเด็กเล็ก | กองช่าง |
| ๑5 | ก่อสร้างหลังคาบังแดดและฝนบริเวณทางเดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หัวหนอง) | ๑. เพื่อเพื่อป้องกันแดด และฝน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาบังแดดและฝนบริเวณทางเดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง) | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | ๕๐,๐๐๐อบต. | หลังคาบังแดดและฝนทางเดิน คสล. จำนวน ๑ แห่ง | ๑. ป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยของเด็ก | กองช่าง |
| ๑6 | ติดตั้งกันสาดกันฝนอาคารสำนักงานตึกสองชั้น | ๑. เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดเข้าห้องทำงานอาคารสำนักงาน | - จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งกันสาดกันฝนอาคารสำนักงานตึกสองชั้น | ๖๐,๐๐๐อบต. | ๖๐,๐๐๐อบต. | ๖๐,๐๐๐อบต. | ๖๐,๐๐๐อบต. | ๖๐,๐๐๐อบต. | จำนวนกันสาดที่ติดตั้ง  | เอกสารและห้องทำงานไม่เปียกขณะที่ฝนตก | กองช่าง |
| ๑7 | ก่อสร้างที่จอดรถ | ๑. เพื่อให้มีสถานที่จอดรถบริการประชาชนในการมาติดต่อราชการ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | โรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีสถานที่ในการจอดรถเป็นสัดส่วน | กองช่าง |  |

-๑54-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๑8 | จัดทำแผ่นพื้นไม้อัดโครงเหล็ก | ๑. เพื่อใช้วางบนเวทีสำหรับจัดโครงการ/กิจกรรม อบต.หัวหนอง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำแผ่นพื้นไม้อัดโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร แผ่นไม้อัดหนา ๑๕ มม. ราคา ๓,๖๐๐ / แผ่น จำนวน ๑๐ แผ่น | ๓๖,๐๐๐อบต. | - | - | - | - | แผ่นไม้อัดโครงเหล็ก จำนวน ๑๐ แผ่น | ๑. มีแผ่นไม้ใช้ประกอบเวทีดำเนินกิจกรรม | กองช่าง |
| 19 | งานก่อสร้างรั้วไม้ระแนงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง  | ๑. เพื่อป้องกันอันตรายจากยานพาหนะและป้องกันเด็กพลัดตกสระน้ำบริเวณด้านหลังที่ทำการอบต.หัวหนอง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วไม้ระแนงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง  | - | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | ๑๒๐,๐๐๐อบต. | รั้วไม้ระแนง ๑ แห่ง | ๑. มีความปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒0 | งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | ๑.เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม รับประทานอาหาร และไว้สำหรับการประชุมผู้ปกครอง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | - | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | ๒๕๐,๐๐๐อบต. | อาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของเด็กเล็ก | กองช่าง |
| ๒1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | ๑.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | - | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. | ๒๐๐,๐๐๐อบต. |  จำนวน ๑ แห่ง | ๑. ภูมิทัศน์มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง | กองช่าง |

-๑55-

**แบบ ผ. ๐2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑(บาท)** | **๒๕๖๒(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔(บาท)** | **๒๕๖5****(บาท)** |
| ๒2 | งานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | ๑.เพื่อใช้ในการดำเนินกิจวัตรของเด็กเล็ก | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ1. ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ห้อง  | - | 18,600อบต. | - | - | - | ห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง | ๑. มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของเด็กเล็ก | กองช่าง |
| **รวม** | **๒2 โครงการ** | **-** | **-** | **2,486,8๐๐** | **2,989,7๐๐** | **2,971,1๐๐** | **2,971,1๐๐** | **2,971,1๐๐** | **-** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งหมด** | **๑23 โครงการ** | **-** | **-** | **๑7,56๔,1๐๐** | **24,532,0๐๐** | **22,922,4๙๕** | **25,092,395** | **25,075,395** | **-** | **-** | **-** |

-๑56-